检测报告

（Testing Report）

报告编号：2020A0086-4

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 水质检测项目 |
| 委托单位： | 获嘉县环境保护局 |
| 检测类别： | 地表水 |
| 报告日期： | 2020年10月20日 |

**1 前言**

受新乡市生态环境局获嘉分局委托，我公司对其水质检测项目的地表水进行采样检测。

**2 检测内容**

检测内容一览表见表1。

表1**检测内容一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测类别** | **检测点位、检测项目及频次** | **样品状态** |
| 地表水 | 详见5检测分析结果 | 无色、无味、透明 |

**3 检测分析方法**

本次检测使用仪器及检测依据详见表2。

表2**使用仪器及检测依据一览表**

| **检测项目** | **检测方法及依据** | **检出限** | **仪器信息** |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | / | HI9125便携式防水型酸度测量仪BSYQ-024-2019 |
| 水温 | 水质 水温的测定温度计或颠倒温度计测定法GB/T 13195-1991 | / |
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定电化学探头法 HJ 506-2009 | / | 便携式溶解氧测定仪BSYQ-006-2015 |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T11892-1989 | 0.5mg/L | 酸式棕色25ml滴定管 |
| COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | 4mg/L | MX-106 标准COD消解器BSSB-007-2017  |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L | SHP-150生化培养箱BSSB-018-2014 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 | 0.01mg/L | T6新悦可见分光光度计BSYQ-003-2018 |
| 水质 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | TU-1901紫外可见分光光度计BSYQ-001-2014 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 0.004 mg/L | VIS-723N可见分光光度计BSYQ-047-2014 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987 | 0.05 mg/L | PXSJ-216F离子计BSYQ-014-2014 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 |
| 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | VIS-723N可见分光光度计BSYQ-047-2014 |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.018 mg/L | ICS-1100离子色谱仪BSYQ-017-2014 |
| 氯化物 | 0.007 mg/L |
| 硝酸盐 | 0.016 mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018 | 0.01mg/L | TU-1901紫外可见分光光度计BSYQ-001-2014 |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L | VIS-723N可见分光光度计BSYQ-047-2014 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | 0.005 mg/L | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2-2018 | 20MPN/L | LRH-150生化培养箱BSSB-036-2014 |
| 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法HJ 601-2011 | 0.05 mg/L | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.4 μg/L | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020  |
| 四氯化碳 | 0.4 μg/L |
| 三氯乙烯 | 0.4 μg/L |
| 四氯乙烯 | 0.2 μg/L |
| 苯乙烯 | 0.2 μg/L |
| 苯 | 0.4 μg/L |
| 水质 | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.3 μg/L |  |
| 乙苯 | 0.3 μg/L |
| 二甲苯 | 0.5 μg/L | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020  |
| 异丙苯 | 0.3 μg/L |
| 氯苯 | 0.2 μg/L |
| 1,2-二氯苯 | 0.4 μg/L |
| 1,4-二氯苯 | 0.4 μg/L |
| 三氯苯（总量） | 0.5 μg/L |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 2.5 μg/L | Trace 1300-ISQ 气质联用仪 BSYQ-016-2014  |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 2.5 μg/L |
| 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 0.17 μg/L | 安捷伦7890A气相色谱仪BSYQ-015-2014 |
| 二硝基苯 | 0.024 μg/L |
| 硝基氯苯 | 0.019 μg/L |
| 滴滴涕 | 毛细管柱气相色谱法GB/T 5750.9-2006中的1.2 | 0.02 μg/L |
| 林丹 | 毛细管柱气相色谱法GB/T 5750.9-2006中的3 | 0.01 μg/L |
| 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法HJ 587-2010 | 0.08 μg/L | Waters 2695/2487紫外检测器/2475荧光检测器高效液相色谱仪BSYQ-006-2017 |
| 苯并[a]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法HJ 478-2009 | 0.0004 μg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.04 μg/L | AFS-930 原子荧光光度计BSYQ-008-2014 |
| 砷 | 0.3 μg/L |
| 硒 | 0.4 μg/L |
| 锑 | 0.2 μg/L |
| 铅 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 1 μg/L | iCE 3500 原子吸收光谱仪BSYQ-018-2014 |
| 镉 | 0.1 μg/L |
| 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 748-2015 | 0.03 μg/L |
| 水质 | 铜 | GB/T 5750.6-2006 中4.5 电感耦合等离子体发射光谱法 | 9μg/L | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪BSYQ-019-2014 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 中5.5 电感耦合等离子体发射光谱法 | 1μg/L |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 中2.3 电感耦合等离子体发射光谱法 | 4.5μg/L |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 中3.5 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.5μg/L |
| 钼 | GB/T 5750.6-2006 中 13.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 8μg/L |
| 钴 | GB/T 5750.6-2006 中14.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2.5μg/L |
| 铍 | GB/T 5750.6-2006 中20.4 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.2μg/L |
| 硼 | GB/T 5750.6-2006 中1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 | 11μg/L |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 中15.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 6μg/L |
| 钡 | GB/T 5750.6-2006 中16.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 1μg/L |
| 钒 | GB/T 5750.6-2006 中18.2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 5μg/L |
| 钛 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.01mg/L |

**4检测概况**

2020年10月10日进行现场采样，10月17日实验室完成检测。

**5检测分析结果**

地表水检测分析结果见表3。

表3**地表水检测分析结果**单位：mg/L

| **原水质量控制点** |
| --- |
| **2020.10.10** |
| **检测因子** | **检测结果** | **检测因子** | **检测结果** | **检测因子** | **检测结果** |
| pH（无量纲） | 7.24 | 三氯甲烷 | 未检出 | 阿特拉津 | 未检出 |
| 水温（℃） | 15.7 | 四氯化碳 | 未检出 | 苯并[a]芘 | 未检出 |
| 溶解氧 | 7.7 | 三氯乙烯 | 未检出 | 汞 | 未检出 |
| 高锰酸盐指数 | 2.1 | 四氯乙烯 | 未检出 | 砷 | 0.0012  |
| COD | 9 | 苯乙烯 | 未检出 | 硒 | 未检出 |
| BOD5 | 1.8 | 苯 | 未检出 | 锑 | 未检出 |
| 氨氮 | 0.045 | 甲苯 | 未检出 | 铅 | 未检出 |
| 总磷 | 0.02 | 乙苯 | 未检出 | 镉 | 未检出 |
| 总氮 | 0.85 | 二甲苯 | 未检出 | 铊 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 异丙苯 | 未检出 | 铜 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.24 | 氯苯 | 未检出 | 钴 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 1,2-二氯苯 | 未检出 | 镍 | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 | 1,4-二氯苯 | 未检出 | 锌 | 未检出 |
| 硫酸盐 | 24.2 | 三氯苯 | 未检出 | 铁 | 未检出 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 未检出 | 钒 | 未检出 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.789 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 未检出 | 钼 | 未检出 |
| 石油类 | 未检出 | 硝基苯 | 未检出 | 锰 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 二硝基苯 | 未检出 | 硼 | 未检出 |
| 硫化物 | 未检出 | 硝基氯苯 | 未检出 | 钡 | 0.061  |
| 氯化物 | 4.30  | 滴滴涕 | 未检出 | 铍 | 未检出 |
| 甲醛 | 未检出 | 林丹 | 未检出 | 钛 | 未检出 |
| 坐标 | E：113.6313568 ° N：35.2618368° |

编制人：樊静审核人：张振永签发人：谢翡

日 期：

河南博晟检验技术有限公司

（加盖检验专用章）

报告结束

**附件**

**社会检测机构环境监测质量控制表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 新乡市生态环境局获嘉分局 |
| 单位地址 | 新乡市 |
| 监测任务名称 | 委托检测 | 合同编号 | 2020A0086-4 |
| 监测地点 | 新乡市 | 监测时间 | 2020.10.10-2020.10.17 |
| 监测内容 |
| 序号 | 监测类别及项目 | 样品个数 | 监测方法（含标准号） | 使用仪器（型号、编号） | 检出限 | 监测人员（姓名、上岗证号） | 质控措施 | 质控结果 |
| 1 | 总磷 | 1 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 | T6新悦可见分光光度计BSYQ-003-2018 | 0.01mg/L | 罗文莎BS2019011 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 2 | 六价铬 | 1 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | VIS-723N可见分光光度计BSYQ-047-2014 | 0.004mg/L | 汤洋洋BS2019003 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | VIS-723N可见分光光度计BSYQ-047-2014 | 0.05mg/L | 汤洋洋BS2019003 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 4 | 氟化物 | 1 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB /T7484-1987 | PXSJ-216F离子计BSYQ-014-2014 | 0.05mg/L | 汤洋洋BS2019003 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 5 | 挥发酚 | 1 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | VIS-723N可见分光光度计BSYQ-047-2014 | 0.0003mg/L | 汤洋洋BS2019003 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 6 | COD | 1 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | MX-106标准COD消解器 BSSB-007-2017  | 4mg/L | 闫新华BS2019004 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 7 | 氨氮 | 1 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 | 0.025mg/L | 闫新华BS2019004 | 明码质控 | 合格测定值：1.89mg/L标准值：1.95±0.10mg/L |
| 8 | BOD5 | 1 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | SHP-150生化培养箱BSSB-018-2014 | 0.5mg/L | 魏娟BS2019013 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 9 | 甲醛 | 1 | 水质甲醛乙酰丙酮分光光度法HJ601-2011 | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 | 0.05mg/L | 闫新华BS2019004 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 10 | 氰化物 | 1 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 | 0.004 mg/L | 闫新华BS2019004 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 11 | 硫化物 | 1 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | T6新悦可见分光光度计BSYQ-010-2014 | 0.005 mg/L | 闫新华BS2019004 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 12 | 高锰酸盐指数 | 1 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T11892-1989 | 酸式棕色25ml滴定管 | / | 魏娟BS2019013 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 13 | 总氮 | 1 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法  HJ 636-2012 | TU-1901紫外可见分光光度计BSYQ-001-2014 | 0.05mg/L | 闫新华BS2019004 | 加标回收 | 合格加标回收率：100% |
| 14 | 铜 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中4.5  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 9μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 15 | 锌 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中5.5  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 1μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 16 | 铁 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中2.3  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 4.5μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 17 | 锰 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中3.5  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 0.5μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 18 | 钼 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中 13.2  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 8μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 19 | 钴 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中14.2  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 2.5μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 20 | 镍 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中15.2  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 6μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 21 | 钒 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中18.2  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 5μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 22 | 铊 | 1 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 748-2015 | iCE 3500 原子吸收光谱仪 BSYQ-018-2014 | 0.03 μg/L | 李旭升BS2019001 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 23 | 铅 | 1 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | iCE 3500原子吸收光谱仪 BSYQ-018-2014 | 1μg/L | 李旭升BS2019001 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 24 | 镉 | 1 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | iCE 3500原子吸收光谱仪 BSYQ-018-2014 | 0.1μg/L | 李旭升BS2019001 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 25 | 汞 | 1 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 BSYQ-008-2014 | 0.04μg/L | 王成BS2017039 | 明码质控 | 合格测定值：16.6μg/L标准值：16.0 ± 0.9μg/L |
| 26 | 砷 | 1 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 BSYQ-008-2014 | 0.3μg/L | 王成BS2017039 | 明码质控 | 合格测定值：55.8μg/L标准值：55.0 ± 3.3μg/L |
| 27 | 硒 | 1 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 BSYQ-008-2014 | 0.4μg/L | 王成BS2017039 | 明码质控 | 合格测定值：7.43μg/L标准值：7.87 ±0.66μg/L |
| 28 | 锑 | 1 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-930原子荧光光度计 BSYQ-008-2014 | 0.2μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 29 | 硼 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中1.4  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 11μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 30 | 钡 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中16.2  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 1μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 31 | 铍 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱法GB/T 5750.6-2006 中20.4  | iCAP 7200 Duo电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014 | 0.2μg/L | 王成BS2017039 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 32 | 氯化物 | 1 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | ICS-1100 离子色谱仪BSYQ-017-2014 | 0.007mg/L | 方正彬BS2017005 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 33 | 硝酸盐氮 | 1 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | ICS-1100 离子色谱仪BSYQ-017-2014 | 0.016mg/L(以NO3-记) | 方正彬BS2017005 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 34 | 硫酸盐 | 1 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | ICS-1100 离子色谱仪BSYQ-017-2014 | 0.018mg/L | 方正彬BS2017005 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 35 | 三氯甲烷 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.4μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 36 | 四氯化碳 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.4μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 37 | 三氯乙烯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.4μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 38 | 四氯乙烯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.2μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 39 | 苯乙烯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.2μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 40 | 苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.4μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 41 | 甲苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.3μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 42 | 乙苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.3μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 43 | 二甲苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.5μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 44 | 异丙苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.3μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 45 | 氯苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.2μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 46 | 1,2-二氯苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.4μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 47 | 1,4-二氯苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.4μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 48 | 三氯苯 | 1 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 8860-5977B安捷伦气质联用仪BSYQ-006-2020 | 0.5μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 49 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1 | 半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | Trace 1300-ISQ气质联用仪BSYQ-016-2014 | 2.5μg/L | 杨鹤BS2018021 | 加标回收 | 合格加标回收率：66.2% |
| 50 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 1 | 半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | Trace 1300-ISQ气质联用仪BSYQ-016-2014 | 2.5μg/L | 杨鹤BS2018021 | 加标回收 | 合格加标回收率：63.0% |
| 51 | 硝基苯 | 1 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 安捷伦7890A 气相色谱仪BSYQ-015-2014 | 0.17μg/L | 程喜林BS2018013 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 52 | 二硝基苯 | 1 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 安捷伦7890A 气相色谱仪BSYQ-015-2014 | 0.024 μg/L | 程喜林BS2018013 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 53 | 硝基氯苯 | 1 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 安捷伦7890A 气相色谱仪BSYQ-015-2014 | 0.019 μg/L | 程喜林BS2018013 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 54 | 滴滴涕 | 1 | 毛细管柱气相色谱法GB/T 5750.9-2006中的1.2 | 安捷伦7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014  | 0.02μg/L | 程喜林BS2018013 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 55 | 林丹 | 1 | 毛细管柱气相色谱法GB/T 5750.9-2006中的3 | 安捷伦7890A 气相色谱仪BSYQ-015-2014 | 0.01μg/L | 程喜林BS2018013 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 56 | 阿特拉津 | 1 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010 | Waters 2695高效液相色谱仪BSYQ-006-2017 | 0.08μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |
| 57 | 苯并[a]芘 | 1 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法HJ 478－2009 | Waters 2695高效液相色谱仪BSYQ-006-2017 | 0.0004μg/L | 王恩键BS2016057 | 平行双样 | 合格平行对数：1测定率：100% |